**Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 2/2024**

**Opis przedmiotu zamówienia (OPS)**

Zakres zamówienia obejmuje:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa produktu/ towaru | Specyfikacja | Ilość | Jedn. |
| 1 | Piec do wypału ceramiki | piec kręgowy do wypału ceramiki o poj. ok. 140 l, ze sterowaniem grzałkami realizowanym za pomocą półprzewodników. Wyposażenie w regulator umożliwiający zaprogramowanie co najmniej 10-ciu programów po co najmniej 10 kroków każdy. Piec na maksymalną temp. wypału nie mniejszą niż 1320 stopni Celsjusza. W cenie pieca ma być szkolenie w zakresie jego .Adres serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski. | 1 | szt |
| 2 | Koło garncarskie | Elektryczne koło garncarskie o średnicy min.35 cm ze stopką elektryczną o mocy min. 450 W  Napięcie: 220 V  Rozmiar gramofonu: 28 cm Prędkość: 0-300 obr/min  Pedał nożny i uchwyt do obrotu do przodu lub do tyłu, elastycznie dostosowując prędkość | 1 | Szt. |
| 3 | Komody | Komoda - wysokość ok. 80 cm, szer. ok.150 cm, dwie szuflady – prowadnice kulkowe pełny wysuw. Płyta meblowa, wykończenie blatu i półek mat. Laminat. Drzwiczki - 3 szt.  Komoda - wysokość ok. 80 cm, szer. ok. 100 cm, jedna szuflada. Drzwiczki - 2 szt.  Kolor komód – beżowy | 1 | Kpl. |
| 4 | Lodówka | Wymiary (WxSxG) [cm]: 193 x 70 x 80.  Pojemność [l]: 400 chłodziarka + 108 zamrażarka  bezszronowa (No Frost): Pełny No Frost  Funkcje dodatkowe: Antifingerprint, Multi Air Flow, Oświetlenie LED, Safety Glass, VarioZone, Wskaźnik temperatury w chłodziarce, Wskaźnik temperatury w zamrażarce | 1 | Szt. |
| 5 | Szafa przesuwna na wymiar | Szafa przesuwna wykonana na zamówienie z płyty 18 mm (10 mm na drzwi), zamykana na klucz, wymiary 260/270 cm,  głębokość 80 cm, dwie półki, front biały, reszta kolor bukowy | 1 | Szt. |
| 6 | Rolety okienne | komplet rolet o podanych w ofercie wymiarach, kolor jasny brąz, w białej kasecie aluminiowej, dzień/noc, w prowadnicach. Wymiary szyb:  szer./wys. -ilość w szt.  34/160 cm- 14  107/39,5 cm -11  40/118 cm -19  38/165 cm-2  50,5/175 cm-1  57/100 cm- 2  70-110 cm- 1  51/125 cm- 1  54,5/125 cm- 6  34/160 cm- 4  34/162 cm- 2 | 1 | Kpl. |
| 7 | Zasłony okienne | Komplet zasłon z tkaniny zasłonowej o podanych w ofercie wymiarach i kolorze **wraz z uszyciem**.  Tkanina EFE 295 kolor beżowy (jak na zdjęciu) z obszyciem jak na załączonych zdjęciach. Podaję wymiary okien:  3 okna o wysokości 2 metry i szerokości karnisza 150 cm (plus  marszczenie)  1 okno o wysokości 205 cm i szerokości karnisza 215 cm (plus  marszczenie)  1 okno o wysokości 140 cm i szerokości karnisza 270 cm (plus  marszczenie)  Tkanina EFE 295 17,50 mb, taśma marszcząca 18,00 mb  10 szt chwostów, 10 szt. Zasłon  **Dodatkowo poniżej załączono 4 zdjęcia.** | 1 | Kpl. |
| 8 | karnisz | Karnisz - szyna sufitowa aluminiowa o długości 6,75 m z kompletnym wyposażeniem, kolor biały,  wsporniki „system klik”, ślizgi z agrafką, łączniki szyny | 1 | Kpl. |
| 9 | Przedłużacz bębnowy | Przedłużacz bębnowy 40 metrów 3 x 2,5 mm, kabel o przekroju 2,5 ilość żył 3 z 4-ma pyło i bryzgoszczelnymi gniazdami, zabezpieczeniem termicznym. Przewód w osłonie z gumy naturalnej nawinięty na bęben wykonany z wytrzymałego tworzywa stosowany wewnątrz i na zewnątrz. Maksymalne obciążenie: 1200 W – przewód zwinięty, 3600 W – przewód rozwinięty. | 2 | Szt. |
| 10 | Przedłużacz siłowy | Przedłużacz siłowy 50 mb 400V, 5x4 mm2, min.32 A  Guma typu NEOPREN Wodoszczelność klasy IP 44, gniazda marki PCE – wielokrotnego użytku skręcane nie zalewane | 2 | Szt. |
| 11 | Uchwyt sufitowy do projektora | uchwyt sufitowy do projektora Optoma Vivitek Dell Acer, udźwig ok 20 kg.  Montaż 4w1: Możliwość montażu na ścianie krótko/teleskopowo lub suficie krótko/teleskopowo.  Precyzyjna regulacja kąta nachylenia: +/-20 stopni w osi Y i +/-15 stopni w osi X.  Regulowany, uniwersalny rozstaw otworów montażowych. | 1 | Szt. |
| 12 | Gilotyna do papieru A3 | gilotyna A3  Długość cięcia: 448 mm  Stabilny metalowy blat, standardowe szablony formatów. Gilotyna z długim ostrzem tnącym wykonanym z hartowanej stali oraz z bezpiecznym uchwytem. | 1 | Szt. |
| 13 | Zestaw komputerowy | komputer z dyskiem ssd, monitor min. 24 cale, z nowym system operacyjnym, klawiatura z myszką bezprzewodową, min. 16 GB RAM, rozbudowany dysk 1 TB, karta Wifi | 1 | Kpl. |
| 14 | monitor | monitor LED 27 cali, rozdzielczość full HD, 16:9, płaski ekran, matowa matryca | 1 | Szt. |
| 15 | Stoły i ławki | Zestaw stół plus dwie ławki (składany), długość min. 200 cm, szerokość blatu ok. 50 cm  Wysokość ławek ok. 50 cm. Materiał: stal, drewno sosnowe, świerkowe. | 30 | Kpl. |
| 16 | Zestaw do rytmiki | duży zestaw do rytmiki, min. 30 instrumentów w opakowaniu | 5 | Kpl. |
| 17 | Sztaluga studyjna | sztaluga studyjna na stopie bukowa, wysokość minimalna sztalugi 150cm przed rozłożeniem  Regulacja dolnej półki za pomocą mechanizmu zapadkowego | 10 | Szt. |
| 18 | Sztaluga plenerowa | sztaluga plenerowa bukowa, zapinana na pasek, regulowana w systemie teleskopowym, wysokość 100-200 cm, po rozłożeniu 180 cm. | 17 | Szt. |
| 19 | Rama aluminiowa zatrzaskowa | rama aluminiowa zatrzaskowa 50x70 cm z pleksi, rozkręcane narożniki | 20 | Szt. |
| 20 | Kratownica | kratownica aluminiowa 12 metrów długości, 3-punktowy system kratownicowy, rozmiar ok. 195/220 cm  Lekka i uniwersalna kratownica aluminiowa, używana do: budowy stoisk targowych, budowy konstrukcji reklamowych, wyposażenie sklepów, pubów, klubów czy dyskotek.  Rura główna 35x1,5 mm lamelki 8 mm. Łączenie kratownic za pomocą tzw. "szybko-złączy" w zestawie. | 1 | Kpl. |
| 21 | Wytwornica dymu | Dane techniczne: Element grzewczy 1600W Czas nagrzewania 3 min. Pojemność zbiornika 3,25 l  Kanały DMX 2. Zasilanie 220-240Vac – 50Hz .Wymiary 370 x 600 x 250 mm  Regulowana moc wyjściowa i prędkość wentylatora, tryb DMX i automatyczny, ciągła praca po rozgrzaniu, urządzenie zintegrowane z solidnym casem. Składane uchwyty z boku urządzenia  Wejście Powerconnector | 1 | Szt. |
| 22 | Rysownica | rysownica ze sklejki, format B2 z klipsami | 20 | Szt. |
| 23 | Oświetlenie sceniczne | Aluminiowy LED Par z 6 diodami LED (4 w 1) o mocy 8 W na jedną diodę LED. Dzięki technologii 4 w 1 lampa jest w stanie wykonać bardzo dużą ilość kolorów, w tym także pastelowych. 3, 4 lub 8 kanałów DMX. Wejście/ wyjście DMX przez 3 piny, wstępnie zaprogramowane pokazy. Aktywacja za pomocą dźwięku z regulowaną czułością,  tryb automatyczny z regulowaną szybkością, panel sterowania z wyświetlaczem LED  Wejście/ wyjście IEC. Pilot do zdalnego sterowania. | 4 | Szt. |
| 24 | Pojemnik termoizolacyjny | pojemnik termoizolacyjny z EPP GN1/1234 mm z 2 pojemnikami i 2 pokrywkami z uszczelką silikonową | 1 | Szt. |







